Uvod u računalne mreže - Vježba 6: “L3-komunikacija u mreži”
Zadatak: Pokrenuti Wireshark alat i postaviti alat da prati komunikaciju na aktivnoj mrežnoj kartici računala
•	Ponoviti s nastavnikom što je to OSI model i čemu služi (5 min)
•	Ponoviti ulogu 1-4 sloja OSI modela (3 min)
•	S nastavnikom ponoviti što je to Wireshark i čemu služi (2min)
a.	Sljedeće zadatke odgovarajte direktno u ovom dokumentu i bilježite sve što radite, Odgovarajte punim rečenicama (na ispitu su Vam to bodovi, jer ako mogu lako pročitati i shvatiti što ste pisali to je bolje, nego da tumačim što je pisac htio reći)! 
b.	Pišite precizna i jasna objašnjenja i zaključke i dodajte screenshotove na kojima se vidi to što objašnjavate. Pohranite svoj rad na sustavu infoeduka pod "seminarski rad"
c.	Možete raditi zajedno i konzultirati se s nastavnikom.

Odgovorite na pitanja (uz pomoć nastavnika) (60min):
1.	Može li Vaše računalo komunicirati s IP adresom 178.218.162.131, adresom Vašeg GW-a i s barem jednim računalom u lokalnoj mreži. Kako ste to potvrdili (koje naredbe ste koristili i što je rezultat tih naredbi)? (5min)
⦁	Ping -w 1000 178.79.149.215
1	Tracert 178.79.149.215
2	Tracert -d 178.79.149.215
3	Tracert -h 10 178.79.149.215
4	Tracert -h 10 -d 178.79.149.215

      2. Kratko odgovorite što postižemo slijedećim naredbama (prokomentirajte s     	nastavnikom)? (15min)
•	route print i netstat -r
•	Ping -n 7 178.79.149.215
•	Ping -a 178.79.149.215
•	Ping -t 178.79.149.215
•	Ping -l 1500 178.79.149.21
3.	Kratkim odgovorima opišite što se sve treba dogoditi ili biti zadovoljeno od uvjeta do razine trećeg sloja OSI modela, kako bi Vaše računalo moglo komunicirati s IP adresom 178.218.162.131. Provjerite u Wireshark alatu. (15min)
•	Fizički sloj (Physical layer):
•	Sloj podatkovne veze (Data link layer):
•	Mrežni sloj (Network Layer):
4.	Što postignemo ako upišemo ncpa.cpl u windows search   i pritisnemo tipku enter (2min)
5.	Koja je adresa Vaše mreže i kako ste to zaključili? (2min)
6.	Zašto Vaše računalo treba MAC adresu GW kada pingate 178.218.162.131? (3min)
7.	Ako koristite naredbu ping -a 178.218.162.131 što možete saznati? (3min)
8.	Izradite skriptu za pinganje naastavničkog računala u notepad alatu. Datoteku ćete snimiti na desktop koristeći extenziju .bat, a zatim pokrenuti više puta kao administrator.(Kratko prokomentirajte zašto bi ovo moglo biti opasno u mreži) (15min)

@echo off 
:repeat 
Ping -l 65500 10.10.X.X -t 
goto repeat

U suradnji s nastavnikom i vašim kolegama testirajte slijedeće pretpostavke i dokumentirajte ispod što ste zaključili: (20min)
1.	Ako koristimo naredbu tracert koristeći do 100 hopova prema IP adresi 162.252.205.157 i pričekamo ispis do kraja u ispisu neće biti ništa neobično (ostavite tracert da radi i nastavite sa zadatcima, pa se vratite kasnije). (5 min)

2.	Tracert naredba koristi ICMP protocol kako bi povećavanjem TTL vrijednosti svakog narednog ICMP paketa dobili ispis putanje kojom paket putuje kroz mrežu do odredišta. (15min)
Za dodatno učenje:
Rješenje za naredbu tracert -h 100 162.252.205.157  
Dr. Horrible's Sing-Along Blog - Bad Horse Letter
https://www.youtube.com/watch?v=VNhhz1yYk2U
What You Need to Know about IPv4 (6 min)
https://www.youtube.com/watch?v=O48yc2nYBRA
What is a Network? (19 minuta)
https://www.youtube.com/watch?v=CRF0ysrEbDA
Za razmišljanje (2 min)
https://youtu.be/guDIwspRGJ8