
LDX #$24
STX $200
LDY #$23
STY $210
CLC
LDA $200
ADC $210
STA $220





------------------

LDA #$01
STA $0200
LDA #$05
STA $0201
LDA #$08
STA $0202
LDA #$07
STA $0203

LDA #$05
STA $0210
LDA #$09
STA $0211
LDA #$10
STA $0212
LDA #$11
STA $0213

LDA $0200
ADC $0210
STA $0220
CLC

LDA $0201
ADC $0211
STA $0221
CLC

LDA $0202
ADC $0212
STA $0222
CLC

LDA $0203
ADC $0213
STA $0223
CLC
---------------
LDX #3        ; postavljamo X na 3 te ga koristimo kao counter 
CLR carry     ; brišemo carry
loop:
    LDA $200,X ; učitavamo prvi bit prvog broja u registar A
    CLC        ; brišemo carry
    ADC $210,X ; dodavamo odgovarajući byte drugog broja u regstar A
    STA $220,X ; spremamo rezultat u memoriju
    DEX        ; dekrementiramo X
    BPL loop; ako X nije negativan vraćamo se u loop
	
----------------
LDA #$a2
STA $200
LDA #$e4
STA $201

LDA #$0f
STA $210
LDA #$68
STA $211

LDA $200
ADC $210
STA $220

LDA $201
ADC $211
STA $221

BCC END
LDA #$1
STA $222
END:

------------------------
LDA #$01
STA $200
LDA #$05
STA $201
LDA #$07
STA $202
LDA #$04
STA $203

LDA #$01
STA $210
LDA #$05
STA $211
LDA #$07
STA $212
LDA #$04
STA $213

LDA $200
ADC $210
STA $220
CLC
LDA $201
ADC $211
STA $221
CLC
LDA $202
ADC $212
STA $222
CLC
LDA $203
ADC $213
STA $223
CLC

-------------------

LDA #$9A
STA $0203
LDA #$90
STA $0202
LDA #$10
STA $0201
LDA #$4A
STA $0200

LDA #$50
STA $0213
LDA #$CA
STA $0212
LDA #$5D
STA $0211
LDA #$83
STA $0210

LDX #$03
CLC

ZBROJ:
LDA $0200, X
ADC $0210, X
STA $0220, X
DEX
-----------------------
