Uvod u računalne mreže
Lab 5 “Izrada male L2 mreže u Packet Traceru"

Zadatak: 
•	Pokrenuti Packet Tracer
•	Izradite malu mrežu koja se sastoji od 3 međusobno povezana preklopnika serije 2960
•	Na svaki preklopnik povežite po 3 računala
•	Svako računalo neka ima IP adresu u mreži 10.10.41.X s mrežnom maskom 255.255.255.0 (X je IP adresa za svako računalo koja mora biti jedinstvena u mreži)
•	Na preklopnicima koristite CLI (Command Line) sučelje i naredbu show mac address-table kako bi vidjeli koje sve MAC adrese preklopnik ima u tablici
•	Na početku, prije nego se dogodi komunikacija između računala, MAC tablice preklopnika neće sadržavati nikakve zapise osim onih koj direktno povezanih preklopnika, a kada pokrenete bilo kakvu komunikaciju između računala (npr. ping) preklopnici će na temelju Izvorišne MAC adrese popunjavati svoje MAC adres tablice (primjer na slici)

•	Također provjerite što računala imaju u svojim arp tablicama i komentirajte s nastavnikom (primjer na slici ispod)

Pitanja:
•	Ako u mreži postoji 9 računala i sva su međusobno komunicirala, koliko će biti MAC adresa zapisanih u MAC tablici pojedinog preklopnika.
•	Koliko će biti arp zapisa na pojedinom računalo koje je komuniciralo sa svim ostalim računalima u mreži?