Uvod u računalne mreže - Lab 10: “IPv4 Subnetiranje-Nacionalni parkovi i parkovi prirode u Hrvatskoj”

Vaš zadatak je na temelju zahtjeva korisnika (Republika Hrvatska)  izraditi adresnu shemu za sve nacionalne parkove i parkove prirode. Svi uređaji u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koristit će IP adrese koje ćete vi odrediti. Zahtjevi su upisani u tablici ispod. Nakon što izračunate adresnu shemu konfigurirat ćete IP adrese na računala i usmjernik eu Packet Tracer datoteci koja prati ovu vježbu (PT datoteka: "V10-IPv4 subnetiranje"). Za izradu adresne sheme koristite A klasu privatnih IP adresa.
Nakon što u Packet Traceru ispravno konfigurirate IP adrese na računalo i na Fa0/1 sučelja svih usmjernika, sva računala bi trebala moći međusobno komunicirati! 
*Razlog zašto je moguće da sva računala međusobno komuniciraju je prethodno konfiguriran OSPF protokol za razmjenu informacija o mrežama na svim usmjernicima u mreži.
Nacionalni parkovi su označeni plavo, a parkovi prirode su označeni zeleno.